**ANNEXE N° 01**

**FICHE  TECHNIQUE SUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE**

**DU SIEGE DU MINISTERE DU COMMERCE :**

|  |
| --- |
| Description |
| * Maintenance préventive et curative pour ventilo-convecteur
* Maintenance préventive et curative du circuit hydraulique chauffage
* Maintenance préventive et curative du circuit hydraulique de refroidissement
* Maintenance préventive et curative pour Deux chaudières.
* Maintenance préventive et curative du central traitement d’air
* Maintenance préventive et curative pour Deux groupes frigorifiques d’eaux glacée circuit hydraulique
* Maintenance préventive et curative du Gestion technique centralisée
* Maintenance préventive et curative pour Climatiseurs split-système, armoire de refroidissement et armoires de précision.
* Maintenance préventive et curative du circuit hydraulique de plomberie
 |

 **Le devis quantitatif et estimatif du lot n° 01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantité | Description | P.U. HT | MONTANT HT |
| 26,250101010101010101 | Maintenance pour ventilo-convecteurMaintenance du circuit hydraulique chauffage Maintenance du circuit hydraulique de refroidissementMaintenance de deux chaudière.Maintenance du central traitement d’airMaintenance de deux groupe d’eaux glacée circuit hydrauliqueMaintenance de la gestion technique centraliséeMaintenance climatiseurs split-system, armoire de refroidissement et armoire de précision Maintenance du circuit hydraulique de plomberie |  |  |
|  |  | Total H.T pour 1 mois |  |
|  |  | TVA 19% |  |
|  |  | TTC pour 1 mois |  |
|  | **Pour la période de 11 mois** | **TOTAL TTC** |  |

**Le devis quantitatif et estimatif du lot n° 01**

**LES PIECES CONSOMMABLES**

**ENTRETIENS CURATIFS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PIECES** | **QUANTITE** | **PRIX UNITAIRE** | **MONTANT** |
| -Horloges-Bobines Electrovannes 220V-Corps Electrovanne-Cartes Electroniques avec Télécommande Filaire et infrarouge-Vannes de sectionnement Batterie Intérieur Chaud o 20- Vannes de sectionnement Batterie Froid o 20-ISOLATION Thermique-Manomètres-Purgeurs-Vannes diamètre 40-Tube diamètre 40mm-Régulateur automate ventilo convecteur avecPupitre de commande | 15U10U10U05U40U40U50ML5U5U15U20 ML02U |  |  |
| Montant H.T |  |
| T.V.A 19% |  |
| **Montant T.T.C** |  |

**ANNEXE N° 02**

**FICHE TECHNIQUE DE LA MAINTENANCE DU SYSTEME DE TELEPHONIE DU SIEGE DU MINISTERE DU COMMERCE**

Réparation et entretien de :

 - du commutateur téléphonique (standard téléphonique) soft

 - Entretien et vérifications périodiques des câbles et des répartiteurs

 - Armoires de brassage téléphonique situé aux 0 à 14 étages

 - logiciel du système

 - Système d’alimentation en énergie.

 L’intervention du prestataire se fera suivant un calendrier d’intervention arrête

 En commun accord entre le service contractant et le soumissionnaire avant signature du contrat.

 Le prestataire présentera un devis détaillé après pour chaque travail ou intervention effectué.

 Le paiement s’effectuera en fonction des devis ayant au verso la mention « service fait»

 Par les services de la sous direction des moyens généraux.

**Annexe n° 02:**

Le devis quantitatif et estimatif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignations | Unité  | Quantité | Prix Unitaire  | Montant globale  |
| Un (01) technicien spécialise en téléphonie  | Jour/homme | 252 jours |  |  |
| Montant global DA/HT  |  |
| TVA |  |
| Montant global DA/TTC  |  |

**Arrêté le présent devis a la somme de :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….DA/TTC**

Date, signature et cacheté