**ANNEXE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Désignation | Unité | Quantité | P/U | Montant |
| 1 | Réfection de la cour les fissures et les infiltrations d'eau en appliquant un produit SIKA . | M2 | 600 |  |  |
| 2 |  réfection de joint de séparation entre la cour et l' escalier d'entrée. | Ml | 70 |  |  |
| 3 | F/P PAX en Aluminium sur une surface de 70 m 2 + une couche de bitume y/p décapage ancienne pax + transport à la décharge public  | M2 | 70 |  |  |
| 4 |  F/P regard avaloir avec raccordement en tuyau PVC y compris toutes sujétions de bonne exécution  | U | 2 |  |  |
| **TOTAL HT**  |  |  |
| **TVA 19%**  |  |  |
| **TOTAL TTC**  |  |  |

Arrêtée le présent devis à la somme de ( en lettre en TTC ) :